NO\_ERROR　= 0x0000, // Default value. no error　默認值　沒有錯誤

NACK\_TIMEOUT　= 0x1001, // Obsolete, capture timeout　已過時　捕獲失敗

NACK\_INVALID\_BAUDRATE　= 0x1002,　　// Obsolete, Invalid serial baud rate　已過時　無效的串型波特律

NACK\_INVALID\_POS　= 0x1003, // The specified ID is not between 0~199　指定的ＩＤ不在　０～１９９

NACK\_IS\_NOT\_USED　= 0x1004, // The specified ID is not used　未使用指定的ＩＤ

NACK\_IS\_ALREADY\_USED　= 0x1005, // The specified ID is already used　已使用指定ＩＤ

NACK\_COMM\_ERR　= 0x1006, // Communication Error　通信故障

NACK\_VERIFY\_FAILED　= 0x1007, // 1:1 Verification Failure　１：１驗證失敗

NACK\_IDENTIFY\_FAILED　= 0x1008, // 1:N Identification Failure　１：Ｎ驗證失敗

NACK\_DB\_IS\_FULL　= 0x1009, // The database is full　數據庫已滿

NACK\_DB\_IS\_EMPTY　= 0x100A, // The database is empty　數據庫是空的

NACK\_TURN\_ERR　= 0x100B, // Obsolete, Invalid order of the enrollment (The order was not as: EnrollStart -> Enroll1 -> Enroll2 -> Enroll3)　已過時，無效的註冊順序（不是　註冊開始＿註冊１＿註冊＿註冊）

NACK\_BAD\_FINGER　= 0x100C, // Too bad fingerprint　指紋太糟糕了，不清楚

NACK\_ENROLL\_FAILED　= 0x100D, // Enrollment Failure　註冊失敗

NACK\_IS\_NOT\_SUPPORTED　= 0x100E, // The specified command is not supported　不支持指定的命令

NACK\_DEV\_ERR　= 0x100F, // Device Error, especially if Crypto-Chip is trouble　設備錯誤，特別是如果加密芯片有問題

NACK\_CAPTURE\_CANCELED　= 0x1010, // Obsolete, The capturing is canceled　已過時　取消捕獲

NACK\_INVALID\_PARAM　= 0x1011, // Invalid parameter　無效的參數

NACK\_FINGER\_IS\_NOT\_PRESSED　= 0x1012, // Finger is not pressed　手指未按下

INVALID　= 0XFFFF // Used when parsing fails　解析失敗時使用